
WMS蓝图方案‑PDA端各功能完整操作流程
依据《WMS 蓝图设计方案 1.2.docx》业务描述，区分：入库类、出库类、调拨 / 移库、盘点、库内特殊作业、车间协同业务、查询辅助；每一项包含：前置条件、PDA 操作步骤、后置结果（系统行为 + 系统同步）。
	公共前置说明：


任务来源：大部分任务由金蝶 K3/MES/LIMS 后台生成，自动推送 PDA；部分库内作业 PDA 可手动创建任务。
公共后置：所有操作自动记录操作人、时间、条码日志；网络异常支持离线操作，联网自动同步；关键业务结果同步金蝶 K3、MES。
[bookmark: heading_0]一、入库类 PDA 操作流程
[bookmark: heading_1]1.1 原辅料 / 包材采购入库（来料收货 + 赋码入库）
前置条件：金蝶 K3 采购订单、SRM 送货单同步至 WMS；供应商完成送货预约，货物到达仓库；IQC/LIMS 检验完成并返回【检验合格】结果。
PDA 登录，打开【来料收货】，加载推送过来的送货单任务；
扫描送货单条码调出单据明细；支持批量收货 / 单件扫码收货两种模式；
扫描物料条码，录入实收数量，PDA 记录：过磅重量、来料批次、供应商信息；
系统校验：超收、物料不匹配直接拦截；未收到 LIMS 合格放行结果，不允许完成正式入库；不合格物料做退回，不生成入库数据；
检验合格后，PDA 执行赋码，调用便携打印机打印物料标签；
扫描系统推荐目标库位，确认上架；提交入库；
后置结果：WMS 物料库存增加；入库结果实时回传给金蝶 K3；单据完成。
[bookmark: heading_2]1.2 成品完工入库
前置条件：MES 生产完工，生成入库申请单推送 WMS，附带成品批次、质检报告信息。
PDA 打开【成品入库】，接收 MES 下发的成品入库任务；
扫描成品最小包装条码，PDA 校验物料、生产批次信息；
WMS 自动推荐存储库位，仓管员确认或手工修改库位；
确认入库数量，提交入库任务；
后置结果：成品库存增加；入库数据同步金蝶 K3；可关联查看质检报告信息。
[bookmark: heading_3]1.3 车间退料入库
前置条件：MES 下发车间退料任务；车间将退料物料配送回仓库。
PDA 打开【退料入库】，加载 MES 推送的退料任务；
扫描退料单据条码、扫描物料条码 + 托盘编号；
对接称重设备录入实际退料重量；提交，系统自动触发 LIMS 报检任务；
等待 LIMS 返回检验结果；
检验合格：PDA 复核物料，扫描入库库位，完成退料入库；不合格执行退回车间；
后置结果：WMS 库存更新；退料结果回传给 MES，同时同步金蝶 K3。
[bookmark: heading_4]二、出库类 PDA 操作流程
[bookmark: heading_5]2.1 工单备料 / 生产领料出库（WMS→车间配送）
前置条件：APS 工单用料计划下发，WMS 生成备料拣货任务，FIFO / 先到期先出策略已生效。
PDA 打开【工单备料】，加载备料任务，系统按 FIFO 自动推荐出库库位与对应批次；
根据 PDA 指引，先扫描源货位码，再扫描物料条码；
录入拣货数量；系统校验：批次、库存，禁止超拣；FIFO 预警；可人工指定批次，系统留存记录；
分拣完成，确认分拣、移库配送，物料绑定托盘；任务状态变为【已配送待车间签收】；
后置结果：仓库侧库存扣减（物料变为在途 / 待车间接收状态）；任务推送车间 PDA 等待收料确认。
[bookmark: heading_6]2.2 车间扫码收料（车间 PDA）
前置条件：仓库已经完成工单备料配送，物料运抵车间线边仓。
车间岗位 PDA 打开【车间收料】；
扫描配送托盘 / 物料条码；核对工单、物料、批次、数量；
确认无误提交收料；
后置结果：WMS 标记物料车间已签收；签收状态回传给 MES，完成物料交接闭环。
[bookmark: heading_7]2.3 成品销售出库
前置条件：金蝶 K3 生成出货计划，同步 WMS 生成出库任务。
PDA 打开【成品出库】，加载销售出货任务；系统按出库策略推荐库位；
扫描出库库位、成品物料条码；执行分拣；
分拣完成，发运环节再次扫描物料条码，关联出库单，确认发运；
后置结果：成品库存扣减；出库结果回传金蝶 K3；出库单据闭环。
[bookmark: heading_8]2.4 其他出库（留样、取样、报废、杂项消耗、内销出库）
前置条件：后台生成其他出库任务（可手动创建），区分业务类型：留样 / 报废 / 取样等。
PDA 打开【其他出库】，选择对应业务类型的出库任务；
扫描库位、物料条码、录入出库数量；
系统校验库存；提交出库；
后置结果：库存扣减；不同业务类型携带对应的财务标记；数据同步金蝶 K3；完整操作留痕，用于审计审厂。
[bookmark: heading_9]三、调拨 / 移库（库内移库、跨仓库调拨）
	区分：库内移库（一步完成）；跨仓库调拨（两步：调出发运、调入收货）


[bookmark: heading_10]3.1 库内 / 跨库区移库（简单移库）
前置条件：后台生成移库任务，或 PDA 手动发起无计划移位。
PDA 打开【移库】，加载移库任务；
扫描源库位码，扫描物料 / 托盘条码；确认移出数量；
扫描目标库位码；提交移库；
后置结果：源库位库存减少，目标库位库存增加；总库存不变；移库记录同步金蝶 K3。
[bookmark: heading_11]3.2 跨仓库完整调拨流程（调拨拣配‑发运‑调入收货）
前置条件：系统生成调拨单（min‑max 拉动或手工创建）。
调出仓库 PDA‑调拨拣配：打开调拨任务；扫描源库位、物料条码，确认调拨拣配数量；
调出仓库 PDA‑调拨发运：录入运输车牌，确认发运；任务状态变为在途；
调入仓库 PDA‑调拨收货：接收在途调拨任务；扫描箱 / 托盘条码，核对物料数量批次，确认调入收货；
	异常：物料不足，支持 PDA 手工关闭调拨任务。
后置结果：调出仓扣减库存，调入仓增加库存；调拨全链路记录同步金蝶 K3。


[bookmark: heading_12]四、盘点 PDA 完整流程（初盘‑复盘‑审批‑调账）
前置条件：WMS 生成盘点任务（金蝶 K3 月度 / 年度推送，或 WMS 创建循环盘点、阈值盘点任务），任务下推 PDA。
PDA 打开【盘点管理】，选择分配给自己的盘点任务（按库位盘点 / 按物料盘点）；
初盘：扫描库位码，PDA 带出账面库存；逐个扫描实物物料条码，录入实盘数量；提交初盘数据；
后台自动计算盘盈盘亏差异；差异任务推送 PDA；
复盘（PDA）：打开差异任务，对差异物料重新清点，录入复盘实际数量，提交复盘结果；
复盘确认后，等待后台部门负责人审批库存调整申请（PDA 仅执行清点，审批在 PC 后台）；
PC 审批通过后，自动执行库存调账；
后置结果：WMS 账面库存修正；盘点结果同步金蝶 K3；全流程日志留存。
[bookmark: heading_13]五、库内特殊作业 PDA 流程
[bookmark: heading_14]5.1 拆托 / 拆箱作业（整托拆分成小箱）
前置条件：托盘条码已经和内部小箱条码做系统绑定。
PDA 打开【拆托作业】；扫描原托盘大标签；
输入本次拆分数量；提交拆分指令；系统解除托盘与部分小箱的绑定关系；
PDA 连接便携打印机，打印剩余托盘新标签；
扫描拆分出来的小箱条码；拆分后的小箱可以直接用于后续出库；
后置结果：更新托盘‑小箱绑定台账；库存数量不变，包装容器关系变更。
[bookmark: heading_15]5.2 拆包 / 备货重组包装（一变多、多变一包装转换）
前置条件：存在原始包装物料，需要拆包重组新包装；支持指定批号。
PDA 打开【拆包备货】；扫描原始包装条码；录入拆包数量；
系统生成新包装条码；调用便携打印机打印新包装标签；
扫描待拆分物料条码，解除旧包装绑定；绑定新生成包装条码；
提交拆包任务；
后置结果：系统更新容器、包装绑定关系；库存总数量不变；台账更新。
[bookmark: heading_16]5.3 库存冻结 / 解冻
前置条件：物料存在质量问题、待检等需要冻结场景。
PDA 打开库存冻结功能；扫描物料条码 / 库位；
选择冻结原因（待检、不良品、质量冻结），提交冻结；
质量问题解除后，PDA 扫描物料，执行解冻；
后置结果：冻结状态物料，PDA 拣货出库环节直接拦截，禁止出库；状态记录写入库存日志。
[bookmark: heading_17]六、PDA 查询与辅助功能流程
[bookmark: heading_18]6.1 库存查询
PDA 进入库存查询；扫描物料条码 / 库位码；
展示：库位、批次、效期、库龄、库存状态（合格 / 冻结 / 待检）、账面数量。
[bookmark: heading_19]6.2 全链路追溯查询
PDA 扫描物料最小包装唯一条码；
系统调取 WMS+MES + 金蝶 K3 集成数据；展示：采购、入库、质检、存储、出库、生产、成品出库完整流转记录（操作人、时间）。
[bookmark: heading_20]6.3 离线作业通用流程
PDA 网络断开状态，正常扫码执行收货、拣货、盘点等操作，数据保存在 PDA 本地；
网络恢复连通 WMS 服务；自动把本地未上传单据批量同步后台；
同步完成刷新任务状态；同步失败给出提示，人工重传。
[bookmark: heading_21]七、公共防错校验逻辑（所有 PDA 业务内置）
扫码校验：库位、物料、批次不匹配直接弹窗拦截，禁止提交；
数量校验：超收、超拣、超调拨直接拦截；
FIFO 出库：优先推荐早批次；人工修改批次会生成预警日志；
冻结物料：冻结状态物料无法拣货出库；
操作日志：每一笔扫码记录账号、时间、条码、数量。
如果你需要，我可以把以上整理成表格版（适合放进方案文档），或者画文字版业务流程图。
|（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）

